Załącznik nr 3
……………………………………………………….
          (oznaczenie wykonawcy)

FORMULARZ TECHNICZNY

	Komputer stacjonarny typu ALL IN ONE
	Deklaracja zgodności
z opisem wymagań minimalnych (wpisać TAK lub NIE)
	Wpisać oferowane parametry


	Ilość sztuk: 10
	
	

	Nazwa producenta i model: 	
	
	

	LP.
	Opis wymagań
techniczno-funkcjonalnych
	Wymagania minimalne
	
	

	1.
	TYP
	Komputer stacjonarny. Typu All in One, komputer wbudowany w monitor.
	
	

	2.
	Zastosowanie
	Komputer dla potrzeb aplikacji biurowych, aplikacji edukacyjnych, aplikacji obliczeniowych, dostępu do Internetu oraz poczty elektronicznej, jako lokalna baza danych, stacja programistyczna
	
	

	3.
	Wydajność
	SYSmark® 2014 PerformanceTest :
- SM 2014 Overall Rating – co najmniej wynik 1650 punktów,
- Office Productivity – co najmniej wynik 1285 punktów,
- Media Creation – co najmniej wynik 1810 punktów,
- Data/Financial Analysis – co najmniej wynik 1933 punktów,
	
	

	4.
	Procesor
	Procesor wielordzeniowy ze zintegrowaną grafiką, osiągający w teście PassMark CPU Mark wynik min. 7900 punktów
	
	

	5.
	Pamięć RAM
	4GB DDR4 2400MHz non-ECC możliwość rozbudowy do min 32GB,
	
	

	6.
	Pamięć masowa
	2.5” min. 256 GB SATA SSD
	
	

	7.
	Karta graficzna

	Zintegrowana karta graficzna wykorzystująca pamięć RAM systemu dynamicznie przydzielaną na potrzeby grafiki w trybie UMA (Unified Memory Access) – z możliwością dynamicznego przydzielenia do 1,7 GB pamięci, obsługująca funkcje:
· DX 11.1
· OGL 4.0
· OpenCL 1.2
	
	

	8.
	Matryca
	Matryca IPS WLED. rozmiar matrycy min. 23,5”, rozdzielczość natywna matrycy FHD (1920x1080), jasność 250cd/m², maksymalny rozmiar plamki matrycy 0,275mm, typowy kontrast 1000:1, czas odpowiedzi matrycy nie większy niż 25ms, głębia kolorów matrycy min. 16,7 milionów, kąty widzenia matrycy pionowo : 178 stopni, poziomo 178 stopni, [FHD Non-Touch]
	
	

	9.
	Wyposażenie multimedialne
	Karta dźwiękowa min. 2 kanałowa zintegrowana z płytą główną, zgodna z High Definition, wbudowane dwa głośniki min. 5W na kanał.
Wbudowane przyciski OSD w obudowie matrycy realizujące min. funkcjonalność :
· regulacja jasności
· zmiana wyjścia sygnału video.
Wbudowana w obudowę matrycy cyfrowa kamera min 2.0 MP, rozdzielczość video min. 1920x1080, kąty widzenia po przekątnej min. 74°. Kamera opatrzona w mechaniczną przysłonę.
Dwa cyfrowe mikrofony obsługujące poprawę mowy i redukcję szumów
	
	

	10.
	Obudowa
	Typu All-in-One zintegrowana z monitorem min. 23,5”. Obudowa musi umożliwiać zastosowanie zabezpieczenia fizycznego w postaci linki metalowej (złącze blokady Kensingtona), Blokada ma uniemożliwiać otwarcie obudowy.
Demontaż standu musi odbywać się bez użycia narzędzi, mocowanie standu opatrzone w przycisk zwalniający. Demontaż tylnej pokrywy musi odbywać się również bez użycia narzędzi, nie dopuszcza się stosowania śrub motylkowych, radełkowych czy zwykłych wkrętów. Suma wymiarów samej obudowy (bez podstawy) nie może przekraczać 105cm, Możliwość zainstalowania komputera na ścianie przy wykorzystaniu ściennego systemu montażowego VESA 100,
Każdy komputer powinien być oznaczony niepowtarzalnym numerem seryjnym umieszonym na obudowie, oraz musi być wpisany na stałe w BIOS.
Zasilacz wewnętrzny o mocy max. 200W pracujący w sieci 230V 50/60Hz prądu zmiennego i efektywności min. 92% przy obciążeniu zasilacza na poziomie 50% oraz o efektywności min. 89% przy obciążeniu zasilacza na poziomie 100%,
Zasilacz w oferowanym komputerze musi się znajdować na stronie http://www.plugloadsolutions.com/80pluspowersupplies.aspx,
Moduł konstrukcji obudowy w jednostce centralnej komputera powinien pozwalać na demontaż kart rozszerzeń, napędu optycznego i dysku twardego  bez konieczności użycia narzędzi (wyklucza się użycia wkrętów, śrub motylkowych, śrub radełkowych).
Obudowa musi posiadać czujnik otwarcia obudowy współpracujący z oprogramowaniem zarządzająco – diagnostycznym.
Wbudowany wizualny system diagnostyczny włączniku POWER, służący do sygnalizowania i diagnozowania problemów z komputerem i jego komponentami, sygnalizacja oparta na zmianie statusów diody LED przycisku POWER [ tzn. barw i miganie ] W szczególności musi sygnalizować:
· uszkodzenie lub brak pamięci RAM
· uszkodzenie płyty głównej [w tym również portów I/O, chipset]
· uszkodzenie kontrolera Video
· awarię BIOS’u
· awarię procesora.
Wymagania funkcjonalności stand’u :
· zakres pochyłu minimum 35 stopni, przód -5 , tył 30 stopni
· regulacja wysokości minimum 10cm
· pivot
· obrót podstawy lewo/prawo w zakresie 90 stopnii (45 lewo/45 prawo)
	
	

	11.
	Bezpieczeństwo
	Wlutowany w płycie głównej układ (nie wykorzystujący złączy jakichkolwiek na płycie) dedykowany układ sprzętowy służący do tworzenia i zarządzania wygenerowanymi przez komputer kluczami szyfrowania. Zabezpieczenie to musi posiadać możliwość szyfrowania poufnych dokumentów przechowywanych na dysku twardym przy użyciu klucza sprzętowego.  Próba usunięcia dedykowanego układu doprowadzi do uszkodzenia całej płyty głównej.
Zaimplementowany w BIOS system diagnostyczny z graficznym interfejsem użytkownika dostępny z poziomu szybkiego menu boot umożliwiający jednoczesne przetestowanie w celu wykrycia usterki zainstalowanych komponentów w oferowanym komputerze bez konieczności uruchamiania systemu operacyjnego. System oparty o  funkcjonalności :
· testy uruchamiane automatycznie lub w trybie interaktywnym
· możliwość powtórzenia testów
· podsumowanie testów z możliwością zapisywania wyników
· uruchamianie gruntownych testów, uruchamianie szybkich testów lub pojedynczego testu dla konkretnego podzespołu,
Uruchamianie testów zdefiniowanych przez użytkownika
· wyświetlanie wiadomości, które informują o stanie przeprowadzanych testów
· wyświetlanie wiadomości o błędach, które informują o problemach napotkanych podczas testów.
Test musi zawierać informację o nazwie komputera, wersji BIOS, numerze seryjnym komputera.
Podawać dokładne informacje o wszystkich zainstalowanych komponentach, a w szczególności zawierać informacje o numerze seryjnym, typie i pojemności dysku twardego, informacji o obrotach wentylatora CPU, informacji o procesorze w tym model i taktowanie, informacji o pamięci w tym wielkość podana w MB, obsadzenie w konkretnym banku, typ pamięci wraz z taktowaniem, wykaz temperatur CPU, pamięci, temperatury panującej wewnątrz.
W przypadku braku możliwości uruchomienia graficznego systemu diagnostycznego komputer musi zawierać w sobie dodatkowo niezależny system diagnostyczny wizualny oparty o sygnalizację świetlną informujący użytkownika o awarii (system opisany przy obudowie)
	
	`

	12.
	BIOS
	BIOS zgodny ze specyfikacją UEFI, wyprodukowany przez producenta komputera, zawierający logo producenta komputera lub nazwę producenta komputera lub nazwę modelu oferowanego komputera,
Pełna obsługa BIOS za pomocą klawiatury i myszy oraz samej myszy. BIOS wyposażony w automatyczną detekcję zmiany konfiguracji, automatycznie nanoszący zmiany w konfiguracji w szczególności : procesor, wielkość pamięci, pojemność dysku. Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera, bez dodatkowego oprogramowania (w tym również systemu diagnostycznego ) i podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych odczytania z BIOS informacji o:
· wersji BIOS,
· nr seryjnym komputera,
· dacie wyprodukowania komputera,
· dacie wysyłki komputera z fabryki,
· włączonej lub  wyłączonej funkcji aktualizacji BIOS
· ilości zainstalowanej pamięci RAM,
· prędkości zainstalowanych pamięci RAM,
· aktywnym kanale – dual channel,
· technologii wykonania pamięci,
· sposobie obsadzeniu slotów pamięci z rozbiciem na wielkości pamięci i banki
· typie zainstalowanego procesora,
· ilości rdzeni zainstalowanego procesora,
· typowej prędkości zainstalowanego procesora
· minimalnej osiąganej prędkości zainstalowanego procesora,
· maksymalnej  osiąganej prędkości zainstalowanego procesora,
· pamięci cache L2 zainstalowanego procesora,
· pamięci cache L3 zainstalowanego procesora,
· obsadzeniu slotów dla kart rozszerzeń na płycie głównej
· pojemności zainstalowanego lub zainstalowanych dysków twardych o wszystkich urządzeniach podpiętych do dostępnych na płycie głównej portów SATA oraz M SATA
· rodzajach napędów optycznych
· MAC adresie zintegrowanej karty sieciowej,
· zintegrowanym układzie graficznym,
· kontrolerze audio
· Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z zewnętrznych urządzeń.
· możliwość ustawienia hasła użytkownika umożliwiającego uruchomienie komputera (zabezpieczenie przed nieautoryzowanym uruchomieniem) oraz uprawniającego do samodzielnej zmiany tego hasła przez użytkownika (bez możliwości zmiany innych parametrów konfiguracji BIOS) przy jednoczesnym zdefiniowanym haśle administratora i/lub zdefiniowanym haśle dla dysku twardego. Użytkownik po wpisaniu swojego hasła jest wstanie jedynie zmienić hasło dla dysku twardego.
· Możliwość wyłączenia/włączenia karty sieciowej,  z funkcją PXE,
· Możliwość włączenia/wyłączenia kontrolera SATA
· Możliwość ustawienia kontrolera SATA w trybie : ATA, AHCI, RAID,
· Możliwość włączenia/wyłączenia kontrolera audio,
· Możliwość włączenia/wyłączenia układu TPM.
· Możliwość włączania/wyłączania funkcji Wake on Lane
· Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych  włączenia lub wyłączenia Virtual Machine Monitor (VMM)
· Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych  włączenia lub wyłączenia funkcji VT dla Direct I/O
· Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych  włączenia lub wyłączenia dodatkowych funkcji sprzętowych Virtual Machine Mnitor (MVMM)
· Możliwość ustawienia portów USB w trybie „no BOOT”, czyli podczas startu komputer nie wykrywa urządzeń bootujących typu USB, natomiast po uruchomieniu systemu operacyjnego porty USB są aktywne.
· Możliwość wyłączania portów USB w tym:
1. wszystkich portów USB 2.0 i 3.0,
2. tylko portów USB  znajdujących się na przednim panelu obudowy,
3. tylko portów USB  znajdujących się na tylnym panelu obudowy.
4. tylko tylnych portów USB 2.0, porty USB 3.0 na panelu tylnym aktywne,
5. wszystkich portów  USB
6. pojedynczo
· Oferowany BIOS musi posiadać poza swoją wewnętrzną strukturą menu szybkiego boot’owania które umożliwia min. :
1. uruchamianie z system zainstalowanego na HDD
2. uruchamianie systemy z urządzeń zewnętrznych typu HDD-USB, USB Pendrive, CDRW-USB
3. uruchamianie systemu z serwera za pośrednictwem zintegrowanej karty sieciowej
4. uruchamianie systemu z karty SD (funkcja aktywna automatycznie po zainstalowaniu karty SD w czytniku [ w przypadku zainstalowania czytnika kart w komputerze ]
5. uruchomienie graficznego systemu diagnostycznego wejścia do BIOS
6. upgrade BIOS bez konieczności uruchamiania systemu operacyjnego
7. zmiany sposobu boot’owania z Legacy na UEFI lub z UEFI na Legacy bez konieczności wchodzenia do BIOS.
8. dostęp do zaimplementowanej konsoli zarządzania zdalnego (funkcja automatycznie aktywna w przypadku zaoferowania komputera z zdalnym zarządzaniem )
	
	

	13.
	Wirtualizacja
	Sprzętowe wsparcie technologii wirtualizacji realizowane łącznie w procesorze, chipsecie płyty głównej oraz w  BIOS
	
	

	14.
	Zgodność z systemami operacyjnymi i standardami
	Potwierdzenie kompatybilności komputera na daną platformę systemową
	
	

	15.
	System operacyjny i oprogramowanie
	Zainstalowany system operacyjny Windows 10 Professional 32 bit, klucz licencyjny Windows 10 Professional musi być zapisany trwale w BIOS i umożliwiać instalację systemu operacyjnego na podstawie dołączonego nośnika bezpośrednio z wbudowanego napędu lub zdalnie bez potrzeby ręcznego wpisywania klucza licencyjnego.
Zainstalowany Microsoft Office 2016 Home and Bussiness + klucz licencyjny
	
	

	16.
	Certyfikaty i standardy
	1. Certyfikat ISO9001 dla producenta sprzętu
	
	

	
	
	2. Certyfikat ISO50001:2011 dla producenta sprzętu
	
	

	
	
	3. Deklaracja zgodności CE
	
	

	
	
	4. Certyfikat TCO, wymagana certyfikacja na stronie : http://tco.brightly.se/pls/nvp/!tco_sear
	
	

	
	
	5. Potwierdzenie spełnienia kryteriów środowiskowych, w tym zgodności z dyrektywą RoHS Unii Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych w postaci oświadczenia producenta jednostki (wg wytycznych Krajowej Agencji Poszanowania Energii S.A., zawartych w dokumencie „Opracowanie propozycji kryteriów środowiskowych dla produktów zużywających energię możliwych do wykorzystania przy formułowaniu specyfikacji na potrzeby zamówień publicznych”, pkt. 3.4.2.1; dokument z grudnia 2006), w szczególności zgodności z normą ISO 1043-4 dla płyty głównej oraz elementów wykonanych z tworzyw sztucznych o masie powyżej 25 gram
	
	

	
	
	6. Komputer musi spełniać wymogi normy Energy Star 6.0. Wymagany wpis dotyczący oferowanego komputera w  internetowym katalogu http://www.eu-energystar.org lub http://www.energystar.gov
	
	

	17.
	Wymagania dodatkowe
	Wbudowane porty:
1. min. 1 x HDMI 1,4 out
	
	

	
	
	2. min. 1 x HDMI 1.4 in
	
	

	
	
	3. min. 1 x DP out
	
	

	
	
	4. min. 8 portów USB wyprowadzonych na zewnątrz, w
układzie :
· panel boczny/przedni : 2 x USB 3.1
· panel tylny : 4x USB 3.1 i 2x USB 2.0
	
	

	
	
	5. Wymagana ilość i rozmieszczenie (na zewnątrz obudowy komputera) wszystkich portów USB nie może być osiągnięta w wyniku stosowania konwerterów, przejściówek lub przewodów połączeniowych itp. Zainstalowane porty nie mogą blokować instalacji kart rozszerzeń w złączach płyty głównej. Wszystkie wymagane porty mają być w sposób stały zintegrowane z obudową.
	
	

	
	
	6. Na przednim panelu min 1 port audio tzw. combo (
słuchawka/mikrofon) na tylnym panelu min. 1 port audio-out
	
	

	
	
	7. Bezprzewodowa karta sieci WiFi AC
	
	

	
	
	8. Karta sieciowa 10/100/1000 Ethernet RJ 45, zintegrowana
z płytą główną, wspierająca obsługę WoL (funkcja włączana przez użytkownika), PXE ,
	
	

	
	
	9. Płyta główna zaprojektowana i wyprodukowana na
zlecenie producenta komputera, trwale oznaczona na etapie produkcji logiem producenta oferowanej jednostki  dedykowana dla danego urządzenia; wyposażona w :
· min. 2 złącza DIMM z obsługą do 32GB DDR4 pamięci RAM
· min. 2 złącza SATA w tym 1 szt. SATA 3.0;
· min. 1 złącze M.2 dedykowane dla dysków 2280/2242 (zamiennie)
· min. 1 złącze M.2 dedykowane dla karty sieciowej bezprzewodowej
· zintegrowany z płytą główną kontroler RAID 0 i RAID 1
· czytnik kart multimedialnych czytający min. karty SD
10. Klawiatura USB w układzie polski programisty
11. Mysz USB
12. Nagrywarka DVD +/-RW o prędkości min. 8x
13. Dołączony nośnik ze sterownikami
14. Opakowanie musi być wykonane z materiałów podlegających powtórnemu przetworzeniu.
	
	

	18.
	Ergonomia
	Głośność jednostki centralnej mierzona zgodnie z normą ISO 7779 oraz wykazana zgodnie z normą ISO 9296 w pozycji obserwatora w trybie pracy dysku twardego (IDLE) wynosząca maksymalnie 26 dB
	
	

	19.
	Warunki gwarancji
	Gwarancja musi oferować przez cały okres :
	
	

	
	
	a) usługi serwisowe świadczone w miejscu instalacji urządzenia oraz możliwość szybkiego zgłaszania usterek przez portal internetowy
	
	

	
	
	b) dostępność wsparcia technicznego przez 24 godziny 7 dni w tygodniu przez cały rok (w języku polskim w dni robocze)
	
	

	
	
	c) dostęp do portalu technicznego producenta, który umożliwi zamawianie części zamiennych i/lub wizyt technika serwisowego, mający na celu przyśpieszenie i procesu diagnostyki i skrócenia czasu usunięcia usterki
	
	

	
	
	d) szybkie wsparcie telefoniczne świadczone przez wyszkolonych inżynierów,
	
	

	
	
	e) w przypadku wystąpienia usterki wsparcie techniczne ma rozwiązywać problemy z fabrycznie zainstalowanym oprogramowaniem
	
	

	
	
	f) w przypadku wystąpienia usterki wymagana jest natychmiastowa reakcja wsparcia technicznego (diagnostyka zaraz po wystąpieniu awarii)
	
	

	
	
	W przypadku awarii dysków twardych dysk pozostaje u Zamawiającego 
	
	

	
	
	Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2008 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta komputera
	
	

	
	
	Serwis urządzeń musi być realizowany przez Producenta lub Autoryzowanego Partnera Serwisowego Producenta
	
	

	
	
	Min.36 miesięczna gwarancja producenta świadczona na miejscu u klienta, czas reakcji serwisu - do końca następnego dnia roboczego.
	
	Parametr gwarancji stanowi kryterium oceny oferty
Proszę podać okres gwarancji …………………m-cy; wpis powtórzyć w Formularzu ofertowym
[bookmark: _GoBack]Oświadczenie Producenta potwierdzające, że warunki serwisu opisane wyżej będą realizowane przez Autoryzowanego Partnera Serwisowego Producenta lub bezpośrednio przez Producenta przez zaproponowany okres gwarancji (Wykonawca dołączy przed podpisaniem umowy)

	20.
	Wsparcie techniczne producenta
	Możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej komputera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela.
	
	

	
	
	Dostęp do najnowszych sterowników i uaktualnień na stronie producenta zestawu realizowany poprzez podanie na dedykowanej stronie internetowej producenta numeru seryjnego lub modelu komputera.
	
	

	21.
	Dodatkowe oprogramowanie
	Dołączone do oferowanego komputera oprogramowanie producenta z nieograniczoną licencją czasowo na użytkowanie umożliwiające :
· upgrade i instalacje wszystkich sterowników, aplikacji dostarczonych w obrazie systemu operacyjnego producenta, BIOS’u z certyfikatem zgodności producenta do najnowszej dostępnej wersji,
· możliwość przed instalacją sprawdzenia każdego sterownika, każdej aplikacji, BIOS’u bezpośrednio na stronie producenta przy użyciu połączenia internetowego z automatycznym przekierowaniem a w szczególności informacji :
a. o poprawkach i usprawnieniach dotyczących aktualizacji
b. dacie wydania ostatniej aktualizacji
c. priorytecie aktualizacji
d. zgodność z systemami operacyjnymi
e. jakiego komponentu sprzętu dotyczy aktualizacja
f. wszystkie poprzednie aktualizacje z informacjami jak powyżej od punktu a do punktu e.
· wykaz najnowszych aktualizacji z podziałem na krytyczne (wymagające natychmiastowej instalacji), rekomendowane i opcjonalne
· możliwość włączenia/wyłączenia funkcji automatycznego restartu w przypadku kiedy jest wymagany przy instalacji sterownika, aplikacji która tego wymaga.
· rozpoznanie modelu oferowanego komputera, numer seryjny komputera, informację kiedy dokonany został ostatnio upgrade w szczególności z uwzględnieniem daty ( dd-mm-rrrr )
· sprawdzenia historii upgrade’u z informacją jakie sterowniki były instalowane z dokładną datą (dd-mm-rrrr) i wersją (rewizja wydania)
· dokładny wykaz wymaganych sterowników, aplikacji, BIOS’u z informacją o zainstalowanej obecnie wersji dla oferowanego komputera z możliwością exportu do pliku o rozszerzeniu *.xml
· raport uwzględniający informacje o : sprawdzaniu aktualizacji, znalezionych aktualizacjach, ściągniętych aktualizacjach , zainstalowanych aktualizacjach z dokładnym rozbiciem jakich komponentów to dotyczyło, błędach podczas sprawdzania, instalowania oraz możliwość exportu takiego raportu do pliku *.xml od razu spakowany z rozszerzeniem *.zip. Raport musi zawierać z dokładną datą ( dd-mm-rrrr ) i godziną z podjętych i wykonanych akcji/zadań w przedziale czasowym do min. 1 roku.
· Zainstalowane oprogramowanie z bezterminową licencją tworzenia kopii zapasowych i przywracania danych, umożliwiające tworzenie OS media
· tworzenie kopii zapasowych na wskazanych prze użytkownika lokalizacjach [min. lokalnie, sieć, chmura]
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/podpis osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy/

