Załącznik nr 3 do Zapytania
Znak sprawy OA.241.2.JS.2019
Formularz techniczny
w zakresie rozbudowy sieci komputerowej, platformy wirtualizacyjnej o nowe przełączniki sieciowe, dodatkowy serwer NAS oraz  przedłużenia wsparcia technicznego oprogramowania i urządzeń posiadanych przez urząd. 

.................................................. dnia: .....  ............. ............. r.
 (miejscowość)
Firma: 		   	...........................................
[bookmark: _GoBack]Telefon:		...........................................
Adres: 			...........................................
			...........................................

CZĘŚĆ 1 - PRZEDŁUŻENIE SUBSKRYPCJI I WSPARCIE TECHNICZNE

	Lp.
	Przedmiot zamówienia

	Wersja oprogramowania
	Okres trwania usługi 
	Zgodność z opisem przedmiotu zamówienia
TAK/NIE

	1.
	Przedłużenie wsparcia technicznego, subskrypcji oprogramowania VEEAM Backup & Replication Essentials Standard – licencja dla 4 CPU
	
	12 mc-y 
	

	2.
	Przedłużenie wsparcia technicznego, subskrypcji oprogramowania VMware Essentials Plus
	
	12 mc-y 
	

	3. 
	Opieka serwisowa 
	
	12 mc-y 
	





CZĘŚĆ 2 – ROZBUDOWA SIECI   
	4. PRZEŁĄCZNIK SIECIOWY
Producent/nazwa/model ………………………………………………………..
	Zgodność z opisem przedmiotu
zamówienia
TAK/NIE

	Przełącznik wyposażony w 48 portów 10/100/1000
	TAK/NIE

	Przełącznik musi posiadać 4-porty 10 Gigabit Ethernet z czego co najmniej 2 w standardzie SFP+ 
	TAK/NIE

	
	TAK/NIE

	Co najmniej 512MB pamięci DRAM oraz co najmniej 256MB pamięci Flash
	TAK/NIE

	Wielkość tablicy adresów MAC: co najmniej 64 000
	TAK/NIE

	Ilość obsługiwanych sieci VLAN: co najmniej 4000
	TAK/NIE

	WYDAJNOŚĆ:

	· Przepustowość przełączania 170 Gbps
	TAK/NIE

	· Przełączanie dla pakietów 64-bajtowych: min. 130 Mpps. 
	TAK/NIE

	Urządzenie musi umożliwiać obsługę ramek jumbo o wielkości co najmniej 9216 bajtów
	TAK/NIE

	FUNKCJONALNOŚĆ URZĄDZENIA:

	· Obsługa co najmniej 16 statycznych tras dla routingu IPv4 i IPv6, obsługa protokołu RIP
	TAK/NIE

	· Obsługa protokołu NTP,
	TAK/NIE

	· Obsługa ruchu multicast - IGMPv3 i MLDv1/2 Snooping,
	TAK/NIE

	· Możliwość uruchomienia funkcjonalności DHCP Server,
	TAK/NIE

	· Wsparcie dla protokołów IEEE 802.1w Rapid Spanning Tree oraz IEEE 802.1s Multi-Instance Spanning Tree – wymagane wsparcie dla min. 16 instancji protokołu STP,
	TAK/NIE

	· Obsługa protokołu LLDP i LLDP-MED lub równoważnych (np. CDP),
	TAK/NIE

	· Obsługa makr lub wzorców konfiguracji portów zawierające prekonfigurowane ustawienie rekomendowane przez producenta sprzętu zależnie od typu urządzenia dołączonego do portu (np. telefon IP),
	TAK/NIE

	· Port USB umożliwiający podłączenie pamięci flash.
	TAK/NIE

	· Możliwość zarządzania poprzez interfejs CLI
	TAK/NIE

	· Musi umożliwiać zdalną obserwację ruchu na określonym porcie, polegającą na kopiowaniu pojawiających się na nim ramek i przesyłaniu ich do zdalnego urządzenia monitorującego, poprzez dedykowaną sieć VLAN (RSPAN),
	TAK/NIE

	BEZPIECZEŃSTWO:

	· Autoryzacja użytkowników w oparciu o IEEE 802.1x z możliwością dynamicznego przypisania użytkownika do określonej sieci VLAN
	TAK/NIE

	· Możliwość uwierzytelniania użytkowników w oparciu o portal www dla klientów bez suplikanta 802.1X,
	TAK/NIE

	· Obsługa funkcji Guest VLAN,
	TAK/NIE

	· Możliwość uwierzytelniania urządzeń na porcie w oparciu o adres MAC,
	TAK/NIE

	· Możliwość uzyskania dostępu do urządzenia przez SNMPv3, SSHv2, HTTPS z wykorzystaniem IPv4 i IPv6,
	TAK/NIE

	· Obsługa list kontroli dostępu (ACL)
	TAK/NIE

	· Obsługa mechanizmów Port Security, DHCP Snooping, Dynamic ARP Inspection, IP Source Guard,
	TAK/NIE

	· Obsługa funkcjonalności Voice VLAN umożliwiającej odseparowanie ruchu danych i ruchu głosowego
	TAK/NIE

	· Zasilanie 230V AC
	TAK/NIE

	· Wysokość maksymalnie 1U, montowany w szafie typu RACK 19’’ 
	TAK/NIE

	Gwarancja: minimum 24 m-ce
	Oferowany okres gwarancji: ……………… miesięcy



	5. SERWER NAS
Producent/nazwa/model ………………………………………………………..
	Zgodność z opisem przedmiotu
zamówienia
TAK/NIE

	WYMAGANIA MINIMALNE

	Co najmniej 4 kieszenie na dyski 2.5” / 3.5”
	TAK/NIE

	Co najmniej 2 sloty na dyski M.2
	TAK/NIE

	Obsługa dysków: 3.5" SATA HDD, 2.5" SATA HDD, 2.5" SATA SSD, M.2 2280 NVMe SSD
	TAK/NIE

	Co najmniej 4 GB pamięci RAM
	TAK/NIE

	Możliwość rozbudowy pamięci do co najmniej 8 GB
	TAK/NIE

	Co najmniej 2 porty Ethernet 1 Gbit/s
	TAK/NIE

	Co najmniej 1 port USB 3.0
	TAK/NIE

	Co najmniej 1 port eSATA
	TAK/NIE

	Możliwość wymiany dysków podczas pracy (hot swap)
	TAK/NIE

	Obsługa RAID: JBOD, RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 6, RAID 10
	TAK/NIE

	Obsługa iSCSI Target
	TAK/NIE

	Zainstalowane co najmniej 4 dyski o pojemności 4 TB każdy
	TAK/NIE

	Gwarancja: minimum 24 m-ce
	Oferowany okres gwarancji: ……………… miesięcy



												      	    ..............................................
    							       				 		      Wykonawca
