Załącznik nr 3 


FORMULARZ TECHNICZNY

Urządzenie wielofunkcyjne-kserokopiarka A3  - 1 szt.
Urządzenie wielofunkcyjne-kserokopiarka o parametrach nie gorszych niż: 

	
Producent...........................  Model......................................   Rok produkcji...............................
(wypełnia Wykonawca)

	1.
	Nazwa podzespołu/ parametry
	Opis minimalnych wymagań
	Opis oferowanego towaru
(wypełnia Wykonawca)

	
Urządzenie wielofunkcyjne-kserokopiarka  A3  - 1 szt.
	Typ
	Monochromatyczne, laserowe
	-

	
	Funkcje
	Kopiowanie, drukowanie, drukowanie sieciowe, skaner płaski, skaner sieciowy, automatyczny podajnik dokumentów
	-

	
	Normatywny  format oryginału
	A3
	-

	
	Normatywny format kopii
	Minimum A3-A6
	-

	
	Czas pierwszej kopii A4
	Poniżej 6 sekund
	-

	
	Czas nagrzewania
	Maksymalnie 21 sekund 
	-

	
	Rozdzielczość drukowania
	1800 x 600 dpi
	-

	
	Prędkość skanowania
	Minimum 45 str. na minutę
	-

	
	Skanowanie do pamięci
	USB, SMB, E-mail
	-

	
	Pamięć urządzenia
	Minimum 2 GB
	-

	
	Obsługa papieru o gramaturze ponad 200 g/m2
	W standardzie
	-

	
	Obsługa poprzez ciekłokrystaliczny panel dotykowy w języku polskim
	TAK
	-

	
	Minimum 2 kasety papieru po 500 arkuszy każda
	TAK
	-

	
	Podajnik ręczny na minimum 80 arkuszy
	TAK
	-

	
	Automatyczne sortowanie drukowanych dokumentów poprzez przesunięcie kompletów względem siebie
	TAK
	-

	
	Automatyczne kopiowanie dwustronne, podajnik dwustronny i dupleks
	TAK
	-

	
	Urządzenie zainstalowane na oryginalnej podstawie na kółkach
	TAK
	

	
	Emulacja
	PCL5, PCL6, PostScript 3, XPS
	-

	
	Obsługiwane systemy operacyjne 
	Minimum Windows 7, Windows 8, Windows 10 i wyższe, Windows Server 2012, Windows Server 2008, Windows Server 2003, oraz Linux, Mac OS X 10.6.8 i wyższe (sterowniki PL  na nośniku CD) w wersjach dla systemów x86 oraz x64
	-

	
	Złącza
	Minimum USB 2.0, karta sieciowa Ethernet 10/100
	-

	
	Inne
	Załączone oprogramowanie producenta urządzenia do skanowania dokumentów:
- dla systemu Windows obsługa plików w formatach minimum JPG, BMP, PDF, TIFF, PNG;
- Dołączony kabel USB 2.0
	-

	
	Materiały eksploatacyjne jako wyposażenie standardowe urządzenia (dostarczane w komplecie w ramach oferowanej ceny jednostkowej)
	Oferowany produkt ma być gotowy do pracy z tonerem na min. 20 000 stron
	-

	
	Gwarancja
	Minimum 36 miesięcy
	podana wartość będzie podlegała ocenie w kryterium: Okres gwarancji.
	[bookmark: _GoBack]....... miesięcy

	
	Certyfikaty
	Urządzenie musi być wyprodukowane zgodnie z normą  ISO-9001 oraz ISO-14001 , deklaracja CE
	-

	
	Serwis
	Bezpłatny serwis gwarancyjny na czas trwania gwarancji
	-










...................................................		                                               		 	 ……………………………………………………………………………………………….
        (miejscowość i data)                                                                                      	 (podpis, pieczątka imienna osoby upoważnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)
