Załącznik nr 1 

Znak sprawy OA.243JS.2019 

Opis przedmiotu zamówienia
Wykonawca wskaże w formularzu ofertowym nazwę oferowanego sprzętu (model, symbol, producenta). Oferowany sprzęt i oprogramowanie musi pochodzić z autoryzowanego kanału sprzedaży producentów na rynek polski.
Całość sprzętu musi być fabrycznie nowa, wyprodukowana po  1 stycznia 2019, bez wcześniejszej eksploatacji, nieobciążona żadnymi prawami osób trzecich. 

Przedmiotem zamówienia jest  dostawa:
· 5 szt. komputerów  typu ALL IN ONE
· 2 szt. urządzenie wielofunkcyjne
· 2 szt. skaner płaski
· 2 szt. skaner płaski sieciowy
o następujących minimalnych parametrach:

I. Komputer  ALL IN ONE 

	Komputer All-in-One
	Wymagania zamawiającego

	1. 
	Wydajność obliczeniowa
	Procesor wielordzeniowy, zgodny z architekturą x86, możliwość uruchamiania aplikacji 64 bitowych, o wydajności ocenianej na co najmniej 11500 pkt. w teście PassMark High End CPU’s według wyników opublikowanych na stronie http://www.cpubenchmark.net/high_end_cpus.html -  na dzień opublikowania ogłoszenia o zamówieniu.

	2. 
	Pamięć operacyjna
	Minimum 8 GB zainstalowanej pamięci RAM.

	3. 
	Płyta główna
	Płyta główna pozwalająca na rozszerzenie pamięci operacyjnej RAM do min. 32 GB

	4. 
	Wydajność grafiki
	a) Zintegrowana, z możliwością dynamicznego przydzielenia pamięci w obrębie pamięci systemowej,
b) Sprzętowe wsparcie dla DirectX 11 i OpenGL 4.0.

	5. 
	Wyświetlacz
	a) Rozmiar – 21,5”.
b) Powłoka przeciwodblaskowa,
c) Rozdzielczość nominalna – min. 1920 x 1080. 

	6. 
	Dysk Twardy
	Minimum 256 GB SSD M.2 PCIe

	7. 
	Wyposażenie
	a) Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną,
b) Zintegrowana karta sieciowa 10/100/1000 Ethernet RJ 45,
c) Wbudowana nagrywarka DVD +/-RW wraz z oprogramowaniem do nagrywania płyt,
d) Zintegrowany układ szyfrujący - wbudowany dedykowany układ sprzętowy służący do tworzenia i zarządzania wygenerowanymi przez komputer kluczami szyfrowania,
e) Klawiatura w układzie polski programisty – długość kabla min. 1,8 m,
f) Mysz optyczna z dwoma klawiszami oraz rolką (scroll) – długość kabla min. 1,8 m,
g) min. 6 portów USB wyprowadzonych na zewnątrz komputera w tym min 4 porty USB 3.0; min. 2 porty USB 3.0 usytuowane na boku obudowy, wymagana ilość i rozmieszczenie (na zewnątrz obudowy komputera) portów USB nie może być osiągnięta w wyniku stosowania konwerterów, przejściówek itp.)
h) Porty audio: Na przednim panelu wejście na mikrofon, wyjście na słuchawki - dopuszcza się rozwiązanie combo, na tylnym panelu min. 1 port Line-out
i) Wbudowana kamera i mikrofon, wymagana wbudowana mechaniczna funkcja dezaktywacji kamery (mechaniczne zasłonięcie lub obracanie kamery do wewnątrz urządzenia),
j) min. 1 x HDMI out (lub DisplayPort wraz z dołączonymi dedykowanymi przejściówkami umożliwiającymi połączenie komputera do każdego urządzenia wyposażonego w złącze HDMI)
k) Czytnik kart multimedialnych SD,
l) Kabel sieciowy o długości min. 5m zakończony złączami RJ 45, przewód kategorii 6 lub wyższej.

	8. 
	Zasilanie
	Wbudowany zasilacz o mocy max. 200W efektywności min. 80% przy obciążeniu zasilacza na poziomie 100%


	9. 
	Obudowa
	a) Typu All-in-One zintegrowana z monitorem, 
b) Obudowa umożliwiająca zastosowanie zabezpieczenia fizycznego w postaci linki metalowej (złącze blokady Kensingtona) lub kłódki (oczko w obudowie do założenia kłódki),
c) Monitor umieszczony na stopie z możliwością regulacji podniesienia nad poziom biurka: 
· zakres pochyłu min. 35 stopni, przód -5 , tył 30 stopni
· regulacja wysokości min. 10cm
· obrót podstawy lewo/prawo w zakresie 90 stopnii (45 lewo/45 prawo), 
d) [bookmark: _GoBack]Wbudowane głośniki.
e) Obudowa musi posiadać czujnik otwarcia obudowy współpracujący z oprogramowaniem zarządzająco – diagnostycznym.

	10. 
	Wymagania dodatkowe
	a) BIOS zawierający niezamazywaną informację o producencie, modelu i numerze seryjnym komputera.

	11. 
	System operacyjny
i
oprogramowanie
	Zainstalowany system operacyjny Windows 10 Professional + nośnik lub system równoważny*.
Klucz licencyjny musi być zapisany trwale w BIOS i umożliwiać instalację systemu operacyjnego na podstawie dołączonego nośnika bezpośrednio z wbudowanego napędu lub zdalnie bez potrzeby ręcznego wpisywania klucza licencyjnego.
Zainstalowany Microsoft Office 2016 Home and Bussiness + klucz licencyjny

	12. 
	Warunki gwarancji

	[bookmark: OLE_LINK5][bookmark: OLE_LINK6]Okres gwarancji: co najmniej 36 miesięcy w miejscu instalacji jednostki centralnej. Sprzęt w okresie gwarancji musi być objęty gwarancją producenta. W przypadku awarii dysków twardych dysk pozostaje u Zamawiającego
Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2008  na świadczeniu usług serwisowych  oraz posiadać autoryzacje producenta komputera.
Serwis urządzeń musi być realizowany przez Producenta lub Autoryzowanego Partnera Serwisowego Producenta.

	13. 
	Zgodność z normami i standardami
	Oferowana jednostka centralna musi:
a) poprawnie współpracować z systemem operacyjnym Windows 10,
b) zostać wyprodukowana zgodnie z normą jakościową ISO 9001  dla producenta sprzętu oraz normą środowiskową ISO 14001, 
c) posiadać deklarację zgodności CE. 

	14. 
	Wsparcie techniczne
	Dostęp do aktualnych sterowników zainstalowanych w komputerze urządzeń, realizowany poprzez podanie identyfikatora klienta lub modelu komputera lub numeru seryjnego komputera, na dedykowanej przez producenta stronie internetowej.



*) Za rozwiązanie równoważne do systemu operacyjnego Windows 10 Professional uznaje się system operacyjny, który posiada wbudowane mechanizmy, bez użycia dodatkowych aplikacji, zapewniające:
1) Polską wersję językową.
2) Możliwość instalacji i poprawnego działania oprogramowania dostępnego w ramach posiadanych przez Zamawiającego licencji Microsoft Office 2010 oraz systemu domenowego MS Windows (Windows Server 2008).
3) Możliwość instalacji i poprawnego działania aplikacji wykorzystywanych przez Zamawiającego, tj.: - systemem SyriuszSTD, Płatnik
4) Dostępność aktualizacji i poprawek do systemu u producenta systemu bezpłatnie i bez dodatkowych opłat licencyjnych z możliwością wyboru instalowanych poprawek.
5) Możliwość zdalnej, automatycznej instalacji, konfiguracji, administrowania oraz aktualizowania systemu.
6) Możliwość automatycznego zbudowania obrazu systemu wraz z aplikacjami. Obraz systemu służyć ma do automatycznego upowszechnienia systemu operacyjnego inicjowanego i wykonywanego w całości przez sieć komputerową.
7) Możliwość wdrożenia nowego obrazu przez zdalną instalację.
8) Graficzne środowisko instalacji i konfiguracji.
9) Możliwość udostępniania i przejmowania pulpitu zdalnego.
10) Możliwość udostępniania plików i drukarek.
11) Możliwość blokowania lub dopuszczania dowolnych urządzeń peryferyjnych za pomocą polityk sprzętowych (np. przy użyciu numerów identyfikacyjnych sprzętu).
12) Zapewnienie wsparcia dla większości powszechnie używanych urządzeń (drukarek, urządzeń sieciowych, standardów USB, urządzeń Plug & Play, WiFi).
13) Wyposażenie systemu w zintegrowaną zaporę sieciową wraz z konsolą do zarządzania ustawieniami i regułami IP v4 i v6.
14) Wyposażenie systemu w graficzny interfejs użytkownika w języku polskim.
15) Zapewnienie pełnej kompatybilności z oferowanym sprzętem.
16) Zintegrowanie z systemem modułu pomocy dla użytkownika w języku polskim.
17) Zintegrowanie z systemem modułu wyszukiwania informacji.
18) Możliwość wykonania kopii bezpieczeństwa (całego dysku, wybranych folderów, kopii przyrostowych) wraz z możliwością automatycznego odzyskania wersji wcześniejszej.
19) Zabezpieczony hasłem hierarchiczny dostęp do systemu, konta i profile użytkowników zarządzane zdalnie; praca systemu w trybie ochrony kont użytkowników.
20) Zintegrowane z systemem operacyjnym narzędzia zwalczające złośliwe oprogramowanie; aktualizacja dostępna u producenta nieodpłatnie bez ograniczeń czasowych.
21) Licencja na system operacyjny musi być nieograniczona w czasie, pozwalać na wielokrotne instalowanie systemu na oferowanym sprzęcie bez konieczności kontaktowania się przez Zamawiającego z producentem systemu lub sprzętu.


	
II. Urządzenie wielofunkcyjne

	Nazwa podzespołu/ parametry
	Opis minimalnych wymagań

	Typ
	Monochromatyczne, laserowe

	Funkcje
	Kopiowanie, drukowanie, drukowanie sieciowe, kolorowy skaner, kolorowy skaner sieciowy, faks

	Normatywny  format oryginału
	A4

	Normatywny format kopii
	Min. A4-A6

	Nominalna prędkość druku w czerni 
	Min. 40 stron A4/ minutę

	Normatywny cykl pracy
	Min. 6000 stron/ miesięcznie

	Rozdzielczość druku w pionie/poziomie (w czerni)
	Min. 600 dpi/600 dpi

	Typ skanera
	Skaner płaski z automatycznym podajnikiem

	Rozdzielczość skanera
	Min. 1200 dpi

	Pojemność pamięci faksu
	Min. 250 stron

	Szybkość transmisji faksu
	Min. 33,6 kbps

	Rozdzielczość faksu
	Min. 300dpi/300dpi

	Zainstalowana pamięć
	Min. 256 MB

	Prędkość procesora
	Min. 800 MHz

	Gramatura papieru 
	Min. w zakresie 52-199g/m2

	Podajniki papieru
	Min. 600 arkuszy

	Funkcje
	Drukowanie sieciowe; skanowanie sieciowe pełnoekranowe, skaner płaski, automatyczny podajnik dokumentów

	Obsługa standardów
	Min.  PCL6, PostScript v3

	Obsługiwane systemy operacyjne 
	Min. Windows 7, Windows 8, Windows 10 i wyższe, Windows Server 2012, Windows Server 2008, Windows Server 2003, oraz Linux, Mac OS X 10.6.8 i wyższe (sterowniki PL na nośniku CD) w wersjach dla systemów x86 oraz x64

	Złącza
	Minimum USB 2.0, karta sieciowa Ethernet 10/100

	Inne
	Załączone oprogramowanie producenta urządzenia do skanowania dokumentów:
· dla systemu Windows obsługa plików w formatach min. JPG,  PDF, TIFF, PNG;
· dołączony kabel USB 2.0

	Materiały eksploatacyjne jako wyposażenie standardowe urządzenia (dostarczane w komplecie w ramach oferowanej ceny jednostkowej)
	Oferowane urządzenie musi posiadać toner startowy na min. 700 wydruków A4.

	Gwarancja i serwis
	Okres gwarancji: co najmniej 36 miesięcy w miejscu instalacji jednostki centralnej. Sprzęt w okresie gwarancji musi być objęty gwarancją producenta. Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2008  na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta urządzenia. Serwis urządzeń musi być realizowany przez Producenta lub Autoryzowanego Partnera Serwisowego Producenta.

	Certyfikaty
	Oferowana urządzenie musi:
a) zostać wyprodukowana zgodnie z normą jakościową ISO 9001 dla producenta sprzętu oraz normą środowiskową ISO 14001,
b) posiadać deklarację zgodności CE .

















III. Skaner płaski

	Nazwa podzespołu/ parametry
	Opis minimalnych wymagań

	Typ skanera
	Skaner płaski, automatyczny podajnik dokumentów

	Format
	A4

	dobowy cykl pracy
	do 3000 stron

	Skanowanie w kolorze
	TAK

	Optyczna rozdzielczość skanowania
	do 600x600 dpi (podajnik)
do 1200x1200 dpi (skaner płaski)

	szybkość skanowania
	do 25 (str./min)

	skanowanie dwustronne
	tak

	kodowanie koloru
	24 bit

	poziomy skali szarości
	256

	wersja sterownika Twain
	2.1

	skanowanie do plików w formacie
	PDF
JPEG
PNG
BMP
TIFF
TXT
RTF

	pojemność podajnika automatycznego (ADF)
	do 50 arkuszy

	obsługiwane formaty nośników
	A4
A5
A6
B5
B5 (JIS)

	inne cechy
	Funkcja skanowania na panelu przednim umożliwia zapis w formacie PDF, zapis w formacie JPEG, wysyłanie w wiadomości e-mail w formacie PDF, wysyłanie w wiadomości e-mail w formacie JPEG,
wysyłanie do chmury, skanowanie codzienne i zapis tekstu z możliwością edycji (OCR). Aplikacja do skanowania dla systemu operacyjnego Windows,

	skanowanie do e-mail
	Tak

	standardowe rozwiązania komunikacyjne
	USB (2.0 Hi-Speed, 3.0)

	Wymagania systemowe
	Windows7 lub nowszy

	Kabel USB
	Tak (min. 2m)

	Gwarancja i serwis
	Okres gwarancji: co najmniej 36 miesięcy w miejscu instalacji urządzenia. Sprzęt w okresie gwarancji musi być objęty gwarancją producenta. Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2008  na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta urządzenia. Serwis urządzeń musi być realizowany przez Producenta lub Autoryzowanego Partnera Serwisowego Producenta.

	Certyfikaty
	Oferowana urządzenie musi:
a) zostać wyprodukowana zgodnie z normą jakościową ISO 9001 dla producenta sprzętu oraz normą środowiskową ISO 14001,
b) posiadać deklarację zgodności CE .




IV. Skaner płaski sieciowy

	Nazwa podzespołu/ parametry
	Opis minimalnych wymagań

	Typ skanera
	Skaner płaski, automatyczny podajnik dokumentów

	Format
	A4

	dobowy cykl pracy
	do 4000 stron

	Skanowanie w kolorze
	TAK

	Optyczna rozdzielczość skanowania
	do 600x600 dpi (podajnik)
do 1200x1200 dpi (skaner płaski)

	szybkość skanowania
	do 30 (str./min)

	skanowanie dwustronne
	tak

	kodowanie koloru
	24 bit

	poziomy skali szarości
	256

	wersja sterownika Twain
	2.1

	skanowanie do plików w formacie
	PDF
JPEG
PNG
BMP
TIFF
TXT
RTF

	pojemność podajnika automatycznego (ADF)
	do 50 arkuszy

	obsługiwane formaty nośników
	A4
A5
A6
B5
B5 (JIS)

	inne cechy
	Funkcja skanowania na panelu przednim umożliwia zapis w formacie PDF, zapis w formacie JPEG, wysyłanie w wiadomości e-mail w formacie PDF, wysyłanie w wiadomości e-mail w formacie JPEG,
wysyłanie do chmury, skanowanie codzienne i zapis tekstu z możliwością edycji (OCR). Aplikacja do skanowania dla systemu operacyjnego Windows,

	skanowanie do e-mail
	Tak

	standardowe rozwiązania komunikacyjne
	USB (2.0 Hi-Speed, 3.0)
Ethernet (10/100/1000 Base-TX)

	Wymagania systemowe
	Windows7 lub nowszy

	Kabel USB
	Tak (min. 2m)

	Gwarancja i serwis
	Okres gwarancji: co najmniej 36 miesięcy w miejscu instalacji urządzenia. Sprzęt w okresie gwarancji musi być objęty gwarancją producenta. Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2008  na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta urządzenia. Serwis urządzeń musi być realizowany przez Producenta lub Autoryzowanego Partnera Serwisowego Producenta.

	Certyfikaty
	Oferowana urządzenie musi:
c) zostać wyprodukowana zgodnie z normą jakościową ISO 9001 dla producenta sprzętu oraz normą środowiskową ISO 14001,
d) posiadać deklarację zgodności CE. 




